|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **напречен разрез** | **име** | **за лист** | **дължина** | **цвят** | **цена за брой** |
| **без ДДС** | **с ДДС** |
| http://www.ecoplastica.eu/img/image/ceniBG_clip_image002.jpg

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | A | B | C |
| H4 | 4,8 | 43 | 48 |
| H6 | 6,8 | 49 | 54 |
| H8 | 8,8 | 56 | 70 |
| H10 | 10,8 | 58 | 70 |

 | H4съединителенпрофил | 4 mm | 6000 mm | безцветен | 10,32 | 12,38 |
| цветен | 10,83 | 13,00 |
| H6съединителенпрофил | 6 mm | 6000 mm | безцветен | 12,12 | 14,55 |
| цветен | 12,73 | 14,55 |
| H8съединителенпрофил | 8 mm | 6000 mm | безцветен | 13,89 | 16,67 |
| цветен | 14,59 | 17,51 |
| H10съединителенпрофил | 10 mm | 6000 mm | безцветен | 15,15 | 18,30 |
| цветен | 16,01 | 19,21 |
|  | H16съединителенпрофил | 16 mm | 6000 mm | безцветен | 26,91 | 32,29 |
| http://www.ecoplastica.eu/img/image/ceniBG_clip_image004.jpg

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | A | B | C | D |
| U4 | 4 | 6,5 | 16 | 24 |
| U6 | 6 | 8,5 | 16 | 24 |
| U8 | 8 | 10,5 | 16 | 24 |
| U10 | 10 | 12,5 | 20 | 28 |
| U16 | 16 | 18,5 | 28 | 30 |
| U20 | 20 | 22,5 | 30 | 32 |

 | U4краен профил | 4 mm | 2100 mm | безцветен |  2,00 | 2,40 |
| цветен |  2,10 | 2,52 |
| U6краен профил | 6 mm | 2100 mm | безцветен |  2,15 | 2,57 |
| цветен |  2,25 | 2,70 |
| U8краен профил | 8 mm | 2100 mm | безцветен |  2,29 | 2,75 |
| цветен |  2,40 | 2,88 |
| U10краен профил | 10 mm | 2100 mm | безцветен |  2,73 | 3,27 |
| цветен |  2,86 |  3,44 |
| U16краен профил | 16 mm | 2100 mm | безцветен |  3,26 | 3,91 |
| цветен |  3,42 | 4,10 |
| U20краен профил | 20 mm | 2100 mm | безцветен |  3,87 | 4,65 |
| http://www.ecoplastica.eu/img/image/ceniBG_clip_image010.jpg

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | A | B | C |
| HF4-6 | 6,5 | 117 | 119 |
| HF8-10 | 10,5 | 117 | 122 |

 | HF 4-6профил за било | 4 mm 6 mm | 6000 mm | безцветен |  27,96 |  33,55 |
| цветен | 29,36 |  35,23 |
| HF 8-10профил за било | 8 mm 10 mm | 6000 mm | безцветен |  33,10 |  39,72 |
| цветен |  34,75 |  41,70 |
| HF 16профил за било | 16 mm | 6000 mm6000 mm | безцветен | 34,33  | 41,20  |
| цветен | 36,05  | 43,26  |
| http://www.ecoplastica.eu/img/image/ceniBG_clip_image008.jpg

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | A | B | C | D | E |
| F 4-6 | 6,5 | 2,5 | 28 | 21 | 48 |
| F 8-10 | 10,5 | 6,6 | 33 | 26 | 52 |

 | F 4-6стененпрофил  | 4-6 mm  | 6000 mm | безцветен | 19,13  | 22,95  |
| цветен | 20,09  | 24,10  |
| F 8-10стененпрофил | 8-10 mm | 6000 mm | безцветен | 20,43  | 24,51  |
| цветен | 21,45  | 25,74 |
| http://www.ecoplastica.eu/img/image/ceniBG_clip_image014.jpg

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | A | B | C | D | E | F |
| TW | Ø 14 | Ø 12 | Ø 5 | Ø 12 | Ø 30 | 8.5 |

 | TWтермошайба |  | брой | безцветен | 0,16 | 0,19 |
| цветен | 0,18 | 0,22 |
|  | Kквадрапрофил за лед диодна лента |  | 3000 mm | прозрачен | 5,94 | 7,13 |
| опал | 7,13 | 8,55 |
| Към профила се предлагат тапи и крепежи |  | брой | прозрачен | 0,10 | 0,12 |
| опал | 0,11 | 0,13 |

Забележка:

1. Всички видове профили и шайби могат да бъдат изпълнени в цвят по желание на клиента.
2. Профилите могат да бъдат с нестандартна дължина до 12м при индивидуална поръчка над 500лв