|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **напречен разрез** | **име** | **за лист** | **дължина** | **цвят** | **цена за брой** | |
| **без ДДС** | **с ДДС** |
| http://www.ecoplastica.eu/img/image/ceniBG_clip_image002.jpg   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | A | B | C | | H4 | 4,8 | 43 | 48 | | H6 | 6,8 | 49 | 54 | | H8 | 8,8 | 56 | 70 | | H10 | 10,8 | 58 | 70 | | H4 съединителен профил | 4 mm | 6000 mm | безцветен | 9,33 | 11,20 |
| цветен | 9,80 | 11,76 |
| H6 съединителен профил | 6 mm | 6000 mm | безцветен | 11,20 | 13,44 |
| цветен | 11,87 | 14,24 |
| H8 съединителен профил | 8 mm | 6000 mm | безцветен | 11,87 | 14,24 |
| цветен | 12,53 | 15,04 |
| H10 съединителен профил | 10 mm | 6000 mm | безцветен | 12,53 | 15,04 |
| цветен | 13,09 | 15,71 |
| http://www.ecoplastica.eu/img/image/ceniBG_clip_image004.jpg   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | A | B | C | D | | U4 | 4 | 6,5 | 16 | 24 | | U6 | 6 | 8,5 | 16 | 24 | | U8 | 8 | 10,5 | 16 | 24 | | U10 | 10 | 12,5 | 20 | 28 | | U16 | 16 | 18,5 | 28 | 30 | | U20 | 20 | 22,5 | 30 | 32 | | U4 краен профил | 4 mm | 2100 mm | безцветен | 1,49 | 1,79 |
| цветен | 1,54 | 1,85 |
| U6 краен профил | 6 mm | 2100 mm | безцветен | 1,78 | 2,14 |
| цветен | 1,84 | 2,21 |
| U8 краен профил | 8 mm | 2100 mm | безцветен | 2,05 | 2,46 |
| цветен | 2,15 | 2,58 |
| U10 краен профил | 10 mm | 2100 mm | безцветен | 2,19 | 2,63 |
| цветен | 2,37 | 2,84 |
| U16 краен профил | 16 mm | 2100 mm | безцветен | 2,50 | 3,00 |
| цветен | 2,62 | 3,14 |
| U20 краен профил | 20 mm | 2100 mm | безцветен | 2,97 | 3,56 |
| http://www.ecoplastica.eu/img/image/ceniBG_clip_image010.jpg   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | A | B | C | | HF4-6 | 6,5 | 117 | 119 | | HF8-10 | 10,5 | 117 | 122 | | HF 4-6 профил за било | 4 mm  6 mm | 6000 mm | безцветен | 16,36 | 19,62 |
| цветен | 17,43 | 20,92 |
| HF 8-10 профил за било | 8 mm  10 mm | 6000 mm | безцветен | 18,43 | 22,12 |
| цветен | 19,35 | 23,22 |
| HF 16 профил за било | 16 mm | 6000 mm | безцветен | 19,30 | 23,16 |
| цветен |  |  |
| http://www.ecoplastica.eu/img/image/ceniBG_clip_image008.jpg   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | A | B | C | D | E | | F 4-6 | 6,5 | 2,5 | 28 | 21 | 48 | | F 8-10 | 10,5 | 6,6 | 33 | 26 | 52 | | F 4-6  стенен профил | 4-6 mm | 6000 mm | безцветен | 13,90 | 16,68 |
| цветен | 14,59 | 17,51 |
| F 8-10 стенен профил | 8-10 mm | 6000 mm | безцветен | 16,25 | 19,50 |
| цветен | 17,06 | 20,47 |
| http://www.ecoplastica.eu/img/image/ceniBG_clip_image014.jpg   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | A | B | C | D | E | F | | TW | Ø 14 | Ø 12 | Ø 5 | Ø 12 | Ø 30 | 8.5 | | TW термошайба |  | брой | безцветен | 0,16 | 0,19 |
| цветен | 0,18 | 0,22 |
|  | K  квадра  профил за лед диодна лента |  | 3000 mm | прозрачен | 4,80 | 5,76 |
| опал | 5,28 | 6,34 |
| Към профила се предлагат тапи и крепежи |  | брой | прозрачен | 0,10 | 0,12 |
| опал | 0,11 | 0,13 |

Забележка:

1. Всички видове профили и шайби могат да бъдат изпълнени в цвят по желание на клиента.
2. Профилите могат да бъдат с нестандартна дължина до 12м при индивидуална поръчка над 500лв